**办公家具采购项目**

**招 标 书**

项目名称：福建省特种设备检验研究院莆田分院

福建省锅炉压力容器检验研究院莆田分院

2022年度办公家具

投标供应商：　　　　　　（公章）

日期：　　年　　月　　日

**目录**

1、投标响应函

2、授权委托书（如为法人本人参加，可不附）

3、企业法人证件复印件

4、法人代表身份证复印件

5、售后服务承诺

6、报价单

**投标响应函**

福建省特种设备检验研究院莆田分院：

经仔细阅读和研究，我方决定参加贵院的办公家具招标采购项目，并向贵院承诺：

1、我方愿意按照招标公告的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包含所有货物、附件及包装、运输、运杂、保险、税费、安装、检测、售后服务等一切费用，并承诺报价不高于同期市场价格，否则由我方承担一切责任。

2、如果我方的招标响应文件被接受，我方将严格履行招标公告中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方愿意提供采购方在招标公告中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应有关的任何资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方同意因运输、搬运、安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

5、我方承诺该项报价在递交后保持90天有效，不作任何更改和变动。我方同意成交后若不履行招标公告中的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交标资格将被取消。

6、同意采购方对产品进行抽样检测，检测结果与投标文件不符，愿意承担因此引起的相关赔偿责任。

7、我方同意若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方成交资格。

投标单位：（公章）

 　　　　　法定代表人：（签字或签章）

时间：　　 年 月 日

|  |
| --- |
|  |

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位员工 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加省特检院莆田分院办公家具招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自本项目招标工作开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

代理人（签字或签章）：

 年 月 日

售后服务承诺

福建省特种设备检验研究院莆田分院：

我方承诺保修 5 年及以上，承诺质保期内产品使用过程中接到保修电话4小时内到达现场维修、24小时内完成维修要求。

 承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

 承诺时间：

|  |
| --- |
| 报 价 单 |
| 序号 | 物品名称 | 技术要求 | 规格尺寸(单位mm) | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| 1 | 机考室桌子、椅子 | 1.尺寸800\*600\*1100mm 2. 桌面材料采用符合国家标准的优质环保型2.5cm实木颗粒板，经久耐用，易清洁。3、支架采用:固定式独立铁艺脚管，配PVC异型脚套，经焊接后除油，除锈，酸洗，磷化后静电粉末喷塑(成型后光滑，易清洁。4.环保无异味)可承受200公斤重物，结构稳定，寿命长。 |  800\*600\*1100,搭配配套椅子 | 60（套） |  |  |
| 2 | 会议桌 | 1. 面材：采用优质三聚氰胺饰面人造板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m3

2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。4、胶水采用国内优质热溶胶。5、五金配件：采用国内优质五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。    6、采用优质国标钢材，经模具冲压，焊接，精磨，表面再经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大 | 1500\*4000\*750 | 6平方米 |  |  |
| 3 | 会议椅 | 1.规格：600mm\*565mm\*960mm(±2mm),椅架脚管采用1.8mm厚直径25mm圆管套管优质太空铝铝合金铸造连接件紧密结合而成，铝合金连接件模具一次铸造成型，成L型，插进椅管部分直径21mm长度40mm固定扶手部分直径25mm长度25mm,与椅靠背连接的为40mm\*21mm\*15m的梯型楔子，外露件下宽41mm上宽58mm弧长110mm厚度为32mm.2.以上部件为一整体与靠背扶手紧密相连。3.扶手为精抛电镀架配PP硬料胶扶手,靠背采用优质黑色PP玻纤材质，靠背框加固定腰垫，背加密加厚网布饰面，座板12厘米加厚多层板加高密度一次性发泡定型棉。4.耐磨亲肤弹力座布。 | 600\*565\*960 | 1批（20把） |  |  |
| 4 | 办公桌 | 1、框架用材：优质工业级铝材款厚度为≥1.2mm，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面处理技术先进，屏风厚≥42mm无凹槽，表面静电喷涂处理，间色采用三聚氰胺板及磨砂玻璃。柜底钢架脚，表面通过打磨、酸洗、磷化、防腐、除油、防锈等工艺处理后高温静电喷塑，下带可调节脚垫。2、基材：台面及柜面采用榆木色环保实木多层板，饰面采用三聚氰胺饰面板（如样图），游离甲醛含量达到国家环保E1标准。台面、柜顶厚25mm，其它板厚16mm。3、涂装：可根据客户的需要喷涂出不同的颜色，采用静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。4、功能特点：1）可根据办公空间设计，灵活组合。             2）具有良好的吸音和隔音效果；                3）带合理的走线功能；4）贴面板材：采用（榆木色+铁灰色）优质防火板，厚度为0.8mm；5、粘合剂：优质乳胶，游离甲醛含量达到国家环保E1标准；  6、封边用材：截面采用PVC封边条处理，2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 600\*1200\*1100 | 3张 |  |  |
| 5 | 办公椅 | 1.后背可移动，带头靠，透气坐垫，可调座椅高度。2.扶手为精抛电镀架配PP硬料胶扶手,靠背采用优质黑色PP玻纤材质，靠背框加固定腰垫，背加密加厚网布饰面，座板12厘米加厚多层板加高密度一次性发泡定型棉3.耐磨亲肤弹力座布。 | 650\*500\*1200 | 3把 |  |  |
| 6 | 办公桌 | 1.桌面加厚50mm，环保用材料2.E1级别环保板材，不易变形结构稳定，大容量副柜3.承受重量大于200KG，4.柜子带锁，保修期五年 | 600\*1400\*750 | 2张 |  |  |
| 7 | 办公椅 | 1.后背可移动，带头靠，透气坐垫，可调座椅高度。2.扶手为精抛电镀架配PP硬料胶扶手,靠背采用优质黑色PP玻纤材质，靠背框加固定腰垫，背加密加厚网布饰面，座板12厘米加厚多层板加高密度一次性发泡定型棉3.耐磨亲肤弹力座布。 | 650\*500\*1200 | 2把 |  |  |
| 8 | 茶几 | 1.规格120\*60.腿粗54.54MM.2.厚实板材，顺畅分边，平滑严丝不翘边，强力吸附3.五金品质优良，不生锈钢4.双层结构，可以置物5.高度45CM,重量9-25KG | 600\*1400\*450 | 1张 |  |  |
| 9 | 桌前椅 | 1.规格：600mm\*565mm\*960mm(±2mm),椅架脚管采用1.8mm厚直径25mm圆管套管优质太空铝铝合金铸造连接件紧密结合而成，铝合金连接件模具一次铸造成型，成L型，插进椅管部分直径21mm长度40mm固定扶手部分直径25mm长度25mm,与椅靠背连接的为40mm\*21mm\*15m的梯型楔子，外露件下宽41mm上宽58mm弧长110mm厚度为32mm.2.以上部件为一整体与靠背扶手紧密相连。3.扶手为精抛电镀架配PP硬料胶扶手,靠背采用优质黑色PP玻纤材质，靠背框加固定腰垫，背加密加厚网布饰面，座板12厘米加厚多层板加高密度一次性发泡定型棉。4.耐磨亲肤弹力座布。 | 600\*565\*960 | 5把 |  |  |
| 10 | 柜子 | 1.规格800\*400\*1800mm，面材2.饰面采用三聚氰胺饰面板，经过防虫、防腐等处理，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，甲醛释放量等各项技术指标均应达到国家标准，柜顶厚25mm，板厚17mm。3.基材：优质实木多层板，甲醛释放量≤0.124mg/m3，封边条无龟裂、鼓泡现象；4.五金配件采用优质缓冲铰链，三合一链接件，通过盐酸盐雾测试。5.工艺要求板材要求四周全封边处理。 | 800\*400\*1800 | 4个 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |