附件1：分离式钳型电流表技术参数（5台）

一、性能要求：

不会和其他无线产品（对讲机、手机等）相互干扰、可拆卸的显示屏可以置于距表体10m、显示灵活性，可以滤除噪声，精确地捕获电机启动电流、提供稳定读数、有真有效值交流电压和电流测量功能，可对非线性信号进行精确测量、最大值/最小值/平均值记录功能可自动捕获各种变化、读数保持功能，背光照明功能、清零功能，

二、技术参数：

1、交流电流

量程：999.9A；分辨率：0.1A；精确度：2%±5位(10-100Hz)、5%±5位(100-500Hz)；

2、直流电流

量程：999.9A；分辨率 0.1A；

精确度：2%±5位；

3、交流电压

量程：600V/1000V；分辨率：0.1V/1V；精确度：1.5%±5位(20–500Hz)；

4、直流电压

量程 ：600.0V/1000V；分辨率：0.1V/1V；精确度：1%±5位；

5、测量电阻：

量程：600Ω/6kΩ/60kΩ；分辨率：0.1Ω/1Ω/10Ω；精确度：1%±5位；

三、配置要求：

说明书、合格证、保修卡、计量证书、大负荷母线测试夹套件、大负荷绝缘刺针测试夹、工业高级测试线套件、可旋转表笔、测试探头组