附件1

省特检院十四楼羽毛球场修缮服务

采购项目

1.窗帘改造

拆除所有老化、破损、透光的原场地窗帘，场地上方固定玻璃部分采用高遮光率的聚酯纤维窗帘，双面胶、轨道贴固定的方式进行封窗，场地下方活动玻璃窗部分，采用高遮光率左右开合的聚酯纤维窗帘，配件采用铝合金杆、挂钩、吊圈、布头等。

2.墙面粉刷

对原羽毛球场墙面的裂缝、不平整处进行修补，并重新粉刷环保漆。

3.高空玻璃更换

更换破损的高空钢化玻璃1片。

4.其他

采用满堂架的方式搭设双层龙门架进行施工，对原羽毛球场地面及窗户等的成品进行全面保护，维修、改造完成后将施工垃圾进行清运，并完成全面清扫工作。