附件5：材质及规格对照表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品****名称** | **参考图片** | **技术要求** | **规格尺寸** | **颜色** | **投标参数描述** | **是否符合（填“符合”或“不符合”** |
| 1 | 带屏风办公桌 |  | 1、屏风柱采用加厚的铝合金框架；2、基材：采用符合国际环保E1级，甲醛释放量≤9mg/100g的刨花板基材，台板足厚度为25mm，并经防电.防虫.防腐等处理；饰面采用三聚氰胺防火板饰面，具备防污，防刮，防火等功能；3、封边采用厚度为 2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落且符合国际E1级环保标准；4、粘合剂：采用优质环保型胶水，与板材粘连无丝无缝，具有长期不变形.不开裂的特性；5、含键盘架.三抽活动柜.主机箱架。 | 1200\*700\*1200 | 黑色 |  |  |
| 2 | 办公椅 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20220811162307.jpg | 1、饰面：优质进口耐火网布，透气性强，柔软富有韧性，厚度适中，耐磨性强；2、泡棉：采用阻燃高密度定型海绵，40#高密度聚氨酯海绵，硬软适中回弹性好。锰阻燃性海绵离开明火10秒自动结焦熄灭；3、椅脚：钢制五星脚，承重力超过1000kg，坚固耐用.椅轮采用60mmPU椅轮，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地板；4、功能：固定PP扶手，中央倾仰机关，采用韩国三弘气压棒精钢铸造。 | 常规 | 黑色 |  |  |
| 3 | 单人沙发 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片3.jpg | 1、材质：采用优质牛皮，皮质手感柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色，机缝线间隙均匀。 2、辅料：高泡高压定型海绵，实木内框架，木材需经烘干，不易变形，含水率小于12%,无发霉虫蛀现象，无活节采用榫结构，四面抛光，光滑不粗糙。 | 单人位：790\*700\*730 | 黑色 |  |  |
| 4 | 玻璃茶几（长形） | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片4.jpg | 1、黑色防热、防爆钢化玻璃，厚度为6mm。 | 1200\*600\*430 | 黑色 |  |  |
| 5 | 方形茶几 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片5.jpg | 1、黑色防热、防爆钢化玻璃，厚度为6mm。 | 600\*600\*430 | 黑色 |  |  |
| 6 | 办公单人沙发 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片6.jpg | 1、材质：采用优质牛皮，皮质手感柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色，机缝线间隙均匀；2、辅料：高泡高压定型海绵，实木内框架，木材需经烘干，不易变形，含水率小于12%,无发霉虫蛀现象，无活节采用榫结构，四面抛光，光滑不粗糙；3、加宽扶手。 |  930\*750\*780 | 黑色 |  |  |
| 7 | 办公三人沙发 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片7.jpg | 1、材质：采用优质牛皮，皮质手感柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色，机缝线间隙均匀； 2、辅料：高泡高压定型海绵，实木内框架，木材需经烘干，不易变形，含水率小于12%,无发霉虫蛀现象，无活节采用榫结构，四面抛光，光滑不粗糙；3、加宽扶手。 |  1830\*750\*780 | 黑色 |  |  |
| 8 | 办公长茶几 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片8、9.jpg | 1、双层结构；2、高密度板压木皮。 | 1200\*800\*450 | 红棕色 |  |  |
| 9 | 办公方茶几 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片8、9.jpg | 1、双层结构；2、高密度板压木皮。 | 600\*600\*450 | 红棕色 |  |  |
| 10 | 会客单人实木沙发 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片11.jpg | 1、优质实木，棉麻座垫，冬夏两用；2、国标级环保油漆，无甲醛；3、高密度海棉填充；4、可拆洗棉麻布料；5、带储物功能；6、靠背镂空设计。 | 1200\*750\*1000 | 黄檀色 |  |  |
| 11 | 会客三人实木沙发 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片10.jpg | 1、优质实木，棉麻座垫，冬夏两用；2、国标级环保油漆，无甲醛；3、高密度海棉填充；4、可拆洗棉麻布料；5、带储物功能；6、靠背镂空设计。 | 2400\*750\*1000 | 黄檀色 |  |  |
| 12 | 会客大茶几 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片12.jpg | 1、优质实木；2、国标级环保油漆，无甲醛；3、带储物功能；4配可移动小方椅2张；5、配全自动电磁炉。 | 1200\*1200\*500 | 黄檀色 |  |  |
| 13 | 会客方茶几 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片13.jpg | 1、优质实木；2、国标级环保油漆，无甲醛；3、带储物功能。 | 550\*550\*550 | 黄檀色 |  |  |
| 14 | 党建活动室书桌 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20220907111149.jpg | 1、优质实木；2、国标级环保油漆，无甲醛；3、配乌金大石盘；4、3D立体雕刻工艺；5、H65黄铜装饰，铜木结合；6、配全自动电磁炉。 | 1750\*720\*730 | 胡桃色 |  |  |
| 15 | 党建活动室书桌椅 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20220813115439_副本.jpg | 1、优质实木，座板为实木多层板；2、国标级环保油漆，无甲醛；3、H65黄铜装饰，铜木结合。 | 600\*480\*900 | 胡桃色或紫黑檀色（二选一） |  |  |
| 16 | 党建活动室书桌椅 | C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20220813115439.jpg | 1、优质实木，座板为实木多层板；2、国标级环保油漆，无甲醛；3、H65黄铜装饰，铜木结合。 | 650\*500\*730 | 胡桃色或紫黑檀色（二选一） |  |  |
| 17 | 办公折叠椅 | feeaf07ce859403999ffd42d3919a54 | 1、人体工学设计；2、加粗加厚钢管；3、结实耐用不摇晃，不变形；4、防滑脚垫，圆润边角。 | 450\*450\*780 | 黑色 |  |  |