| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点焊工艺试样 | 板厚0.8mm，长123mm，宽50mm | 1000块 | 18 | 18000 |
| 2 | 焊缝拉伸试样 | 板厚1mm，长123mm，宽50mm | 1000块 | 21 | 21000 |
| 3 | 焊缝疲劳试样 | 详见图纸 | 50块 | 120 | 6000 |
| 4 | 焊缝拉伸工装 | 根据实验设备夹头定制（根据焊件形状具体加工） | 4块 | 1600 | 6400 |
| 5 | 焊缝疲劳工装 | 根据实验设备夹头定制（根据焊件形状具体加工） | 4块 | 1500 | 6000 |
| 6 | 点焊电极 | 不同端面(平头、圆头、尖头、偏心)尺寸规格(13\*20、16\*23)的铜电极 | 10套 | 520 | 5200 |
| 7 | 钼丝 | 0.18mm、0.2mm | 2000米 | 0.75 | 1500 |
| 8 | 砂纸 | 要背面带胶的，不同目数的(P120、P180、P320、P360、P400、P600、P800、P1200)  | 100张 | 55 | 5500 |
| 9 | 抛光布 | 300mm | 100片 | 160 | 16000 |
| 10 | 镶嵌软膜 | Φ25mm、Φ30mm、Φ32mm、Φ40mm、Φ50mm、方形100\*50\*22mm、方形70\*40\*22mm、方形55\*30\*22mm | 2套 | 600 | 1200 |
| 11 | 亚克力粉末、固化剂 | CA1000\*(1kg粉末+1L固化剂)、CA500\*（500g粉末+500ml固化剂)） | 1套 | 2500 | 2500 |
| 12 | 环保型金相切割润滑液 | 6L | 6瓶 | 1000 | 6000 |
| 13 | X射线显影剂 | 干粉显像剂5Kg | 4桶 | 5750 | 23000 |
| 14 | 金相抛光剂 | 不同颗粒度：W0.25、W0.5、W1、W2.5、W3.0、W3.5、W5.0、W7.0、W10.0 | 10瓶 | 1280 | 12800 |
| 15 | 金相腐蚀液 | 500ml，2%、4%、5%、6%、8%、10% | 1瓶 | 900 | 900 |
| 16 | 金属壳体 | 根据工业电脑尺寸定制 | 1套 | 2500 | 2500 |
| 17 | 电流传感器 | 量程0-10KA | 2个 | 900 | 1800 |
| 18 | 电压传感器 | 量程0-50V | 2个 | 750 | 1500 |
| 19 | 航空插头 | 3芯 | 2对 | 650 | 1300 |
| 20 | 航空插头 | 2芯 | 2对 | 500 | 1000 |
| 21 | 电源适配器 | 220V转24V | 2个 | 290 | 580 |
| 22 | 电源模块 | 直插式，24V转5V | 2个 | 200 | 400 |
| 23 | 凹槽钉形扫描电镜样品台 | / | 10个 | 150 | 1500 |
| 24 | 插拔自锁航空头 | 2-5芯 | 2对 | 2600 | 5200 |
| 25 | 扫描电镜用导电胶带 | 12.5mm | 2卷 | 1100 | 2200 |
| 26 | 内存条 | 32G，2666Mhz | 4条 | 600 | 2400 |
| 27 | 高速TF卡 | 256G | 2个 | 330 | 660 |
| 28 | 角磨片 | 100型，100mm\*6mm\*16mm | 100片 | 4.6 | 460 |
| 29 | 信号屏蔽线 | 0.5平、1平、1.5平、2.5平 | 4卷 | 375 | 1500 |
| 　合计　 | 155000 |