**附件1**

**福建省锅炉压力容器检验研究院漳州分院化学药品类耗材采购报价函**

福建省锅炉压力容器检验研究院漳州分院：

根据贵院 化学药品类耗材 采购公告，我司已充分了解贵单位的采购需求，我方的报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 型号/  规格 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 (元) | 备注 |
| 1 | 氢氧化钠  （片碱） |  |  | 25kg/包 | 符合GB 1886.20-2016；  含量≥98%；食品级 | 2000kg |  |  |  |
| 2 | 十二水合磷酸三钠（工业） |  |  | 25kg/包 | 符合HG/T 2517-2009；  含量≥98% | 10000kg |  |  |  |
| 3 | 无水磷酸三钠 |  |  | 25kg/包 | 符合GB 1886.338-2021；  灼烧干基≥97%；食品级 | 2500kg |  |  |  |
| 4 | 无水碳酸钠 |  |  | 40kg/包 | 符合GB 1886.1-2021；  含量≥99.2%；食品级 | 2000kg |  |  |  |
| 5 | 无水亚硫酸钠（工业） |  |  | 25kg/包 | 符合HG/T 2967-2010；  含量≥97% | 1000kg |  |  |  |
| 6 | 亚硫酸钠 |  |  | 25kg/包 | 符合GB 1886.8-2015；  含量≥96%；食品级 | 800kg |  |  |  |
| 7 | 腐殖酸钠 |  |  | 25kg/包 | 符合HG/T 3278-2018；  腐植酸(干基)含量≥60% | 1000kg |  |  |  |
| 8 | 聚丙烯酸钠（PAAS） |  |  | 25kg/桶 | 符合HG/T 2838-2018；  固体含量≥40% | 1000kg |  |  |  |
| 9 | 聚丙烯酸（PAAS） |  |  | 25kg/包 | 符合GB 29948-2013；  游离碱通过试验；食品级 | 500kg |  |  |  |
| 10 | 氨基三亚甲基膦（ATMP） |  |  | 25kg/桶 | 符合HG/T 2841-2005；  活性组分≥50% | 1000kg |  |  |  |
| 11 | D-异抗坏血酸钠 |  |  | 25kg/包 | 符合GB 1886.28-2016；  含量≥98%；食品级 | 500kg |  |  |  |
| 12 | 包装桶 |  |  | 25L/个 | 符合GB 4806.7-2016；堆码桶；蓝色；耐酸碱；食品级 | 2500个 |  |  |  |
| 13 | 包装桶 |  |  | 25L/个 | 符合GB 4806.7-2016；堆码桶；白色；耐酸碱；食品级 | 1200个 |  |  |  |
|  | 合计 | | | | | | |  |  |

请完整填写品牌、生产厂家、单价和总价，若有特殊说明填写在备注列，以上报价包含计量费、运输费、开票税费等相关费用。货物名称可与招标方提供的名称不完全一致，但必须与后续的合同和发票一致。

报价单位（盖章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

日期：